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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕМОНТІ АВТОМОБІЛЬНОГО ТРАНСПОРТУ

Одним з можливих шляхів рішення задач механіки деформованого твердого тіла є використання інформаційних технологій, а саме систем автоматизованого проектування та інженерного аналізу (CAD/CAE-систем – Computer Aided Engineering). У цьому плані визначаючими є програмні системи, які інтегруються у геометричні системи автоматизованого проектування (САПР).
Структура САПР включає модулі для створення розрахункової моделі й обробки результатів моделювання. Наприклад, у CAD-системі SolidWorks створюються геометричні моделі деталей з наступним їх збиранням у вузли та агрегати [1, 2]. Вони потім використовуються для розрахунків у додатку SolidWorks – CAE–системі SolidWorks Simulation [3].
Відносно ремонту автомобільного транспорту, то вимоги безпеки праці передбачають оснащення робочих місць, де проходять роботи з технічного обслуговування й ремонту машин, необхідними пристосуванцями й інструментами, які забезпечують безпеку роботи. Тому у цьому сенсі виникла необхідність розрахунку деталей спроектованого пристосування (рис. 1) для випресування осі шарніра ланцюга автомобілів ВАЗ [4].
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Рис. 1. Пристосування для випресування осі шарніра ланцюга:
а – складальне креслення [4]; б – 3D-модель

Задачею дослідження ставилось визначення максимальної сили, яку можна прикласти до однієї з найбільш навантаженої деталі пристосування (корпусу [5]) при допустимому коефіцієнті запасу міцності [n] = 5. Тому в SolidWorks Simulation назначили матеріал корпусу (сталь 45 – DIN 1,1191 – С45Е), вибрали місця закріплення і приклали зовнішні навантаження. Програма аналізу створила сітку скінченних елементів моделі (рис. 2) і розробила алгебраїчні рівняння, після упорядкування яких знайшлися невідомі [6].
Встановлено, що при [n] = 5 максимальна сила, яку можна прикласти до корпусу пристосування, складає 46 Н.
Таким чином, для успішного застосування сучасних інформаційних технологій необхідно мати кваліфікованих фахівців, які знають і вміють застосовувати CAD/CAE-системи. З цієї причини вивчення сучасних технологій та отримання навичок їх практичного застосування повинне зайняти відповідне місце у підготовці здобувачів вищої освіти інженерних спеціальностей.
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Рис. 2. Відображення сітки на моделі
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